**Descripción**

CONTROL REMOTO PARA AUTOMATIZACIÓN DE PORTONES PECCININ

* MarcaPeccinin
* ModeloTX3C
* Unidades por paquete1
* Cantidad de botones del control3
* Alcance máximo30 m
* Frecuencia433 MHz

MARCA: Peccinin  
MODELO: Tx 3c

CARACTERÍSTICAS  
» Variedad de colores  
» Liviano  
» Gran alcance  
» Tecnología de ultima generación  
» Imposible de copiar o clonar

* MarcaPeccinin
* ModeloTX3C
* Unidades por paquete1
* Cantidad de botones del control3
* Alcance máximo30 m
* Frecuencia433 MHz