DZ RIO

CARACTERISTICAS

* Peso máximo tolerado 400 kg
* Largo de la cremallera 3 m
* Tiempo de apertura 12 s
* Potencia 14hp
* Distancia de control remoto 30 m
* Material de los engranajes matalico
* Material de la cremallera Metalicas con dentado nylon Mod.4
* Alimentación del motor 220 W
* Velocidad del motor 4 m/s
* Uso Residencial

PRECIO $5400